СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ

от 14 июля 2015 г. N 45/8

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ,

ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УСИНСК"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Приказа Службы РК по тарифам от 15.06.2016 N 18/9,Приказа Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунальногои дорожного хозяйства Республики Коми от 22.05.2017 N 24/3-Т) |

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 г. N 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 14 июля 2015 г. N 46) приказываю:

1. Установить на территории муниципального образования городского округа "Усинск" [нормативы](#P33) расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, определенные расчетным методом, согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2015 года.

Руководитель

И.ПЕРВАКОВ

Приложение

к Приказу

Службы

Республики Коми

по тарифам

от 14 июля 2015 г. N 45/8

НОРМАТИВЫ

РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ

ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО "УСИНСК"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Приказа Службы РК по тарифам от 15.06.2016 N 18/9,Приказа Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунальногои дорожного хозяйства Республики Коми от 22.05.2017 N 24/3-Т) |

|  |  |
| --- | --- |
| Система горячего водоснабжения многоквартирного (жилого) дома | Нормативы расхода тепловой энергии, используемые на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал/куб.метр) |
| Многоквартирные и жилые дома |
| с наружной сетью горячего водоснабжения | без наружной сети горячего водоснабжения |
| 1. Нормативы, действующие с 1 августа 2015 года по 31 августа 2015 года |
| С изолированными стояками |
| с полотенцесушителями | 0,0600 | 0,0600 |
| без полотенцесушителей | 0,0595 | 0,0569 |
| С неизолированными стояками |
| с полотенцесушителями | 0,0600 | 0,0600 |
| без полотенцесушителей | 0,0600 | 0,0600 |
| 2. Нормативы, действующие с 1 сентября 2015 года по 30 июня 2016 года |
| С изолированными стояками |
| с полотенцесушителями | 0,0639 | 0,0621 |
| без полотенцесушителей | 0,0595 | 0,0569 |
| С неизолированными стояками |
| с полотенцесушителями | 0,0639 | 0,0639 |
| без полотенцесушителей | 0,0639 | 0,0621 |
| 3. Нормативы, действующие с 1 июля 2016 года |
| (в ред. Приказа Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 22.05.2017 N 24/3-Т) |
| С изолированными стояками |
| с полотенцесушителями | 0,0647 | 0,0621 |
| без полотенцесушителей | 0,0595 | 0,0569 |
| С неизолированными стояками |
| с полотенцесушителями | 0,0663 | 0,0663 |
| без полотенцесушителей | 0,0647 | 0,0621 |
| 4. Нормативы, действующие с 1 июля 2017 года |
| Исключен с 1 июня 2017 года. - Приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 22.05.2017 N 24/3-Т |